붙임 1		「안전점검의 날」 홍보자료

유 형

홍보내용

화재 사고 매뉴얼

화재 사고 예     방

❏ 교육시설 화재 안전관리 및 예방활동 철저!

○ 문어발식 콘센트에 의한 배선꼬임, 먼지 과다 등의 경우 원인

제거 및 청소

○ 퇴실 시 전열기구, 컴퓨터, 개인 전열기구 등 전기제품 전원

차단 및 콘센트 뽑았는지 확인

○ 소화기구(소화기,소화전 등) 위치, 내용연수, 연결상태 등 확인하기

○ 급식실 화재 안전 예방 교육영상

- https://www.youtube.com/watch?v=8MljbKmvrWc

○ 공사장 화재 안전 예방 교육영상

- https://www.youtube.com/watch?v=tOzUJAMeTlQ

□ 재난유형별 홍보문구:“안전하고 따뜻한 설명절!”

유 형

홍보내용

겨울철

대설, 한파 대비 매뉴얼

겨울철

대설, 한파

행동요령

❏ 겨울철 대설, 한파! 이렇게 대비 합니다.

1. 방송 매체(TV, 라디오) 및 인터넷(기상청)을 통해 기상상황을 확인

2. 체온 유지 용품(옷, 모자, 장갑, 신발 등)을 준비

- 구두 착용을 자제하고, 미끄러운 신발이나 슬리퍼를 신지 않기

3. 걸을 때 주머니에 손을 넣지 않기(낙상방지)

4. 횡단보도, 도로 주변, 경사지에서 차량 안전에 유의

5. 하천이나 저수지 근처에 접근하지 않기

6. 걸을 때 빙판길이 있는지 확인하고, 최대한 피해서 걷기

7. 경사진 빙판길을 지날 때 낮은 자세로 지지물을 잡고 조금씩 걷기

8. 눈 쌓인 지붕이나 고드름이 있는 곳은 접근하지 않기

9. 눈이 많이 쌓인 경사면 주변과 위험지역(맨홀, 공사장 등)에 접근하지 않기

○한파 예방 교육영상

-  https://www.youtube.com/watch?v=ledQH99PmSk

※ 자료출처: 학교안전정보센터(https://schoolsafe.kr/)

학교교육시설안전원(https://www.koies.or.kr/)

교육시설 한파대비 안전관리 중점사항

각종 배관·밸브 보온조치

관리사항	각 배관류·밸브류 보온재 상태 확인 한파 노출 위험지역(출입구, 창호 주변) 배관 보온 상태 확인 동파방지 열선이 설치된 경우 전원 및 작동상태 확인
<옥내소화전 앵글 밸브 보온상태 미흡>		<물탱크실 급수 밸브 보온 미흡>
<소방펌프실 보온상태 미흡>		<동파방지열선 전원연결 미흡>

2. 출입구·창호 기밀 조치

관리사항	- 기계실, 물탱크실, 교실, 드라이에리어 등 창호ㆍ출입문 기밀상태 확인 장비 반입구 외기 차단벽(방한문) 설치 상태 확인 화장실 환풍기, 외기차단장치 설치 상태 확인

<출입문 기밀상태 불량>

<출입문 기밀상태 불량>

<출입문 기밀상태 불량>

<드라이에어리어 창문 기밀 불량>

3. 퇴수 조치

관리사항	미사용 배관류·밸브류 퇴수 조치 상태 확인 미사용 난방장치(팬코일, 방열기 등) 퇴수 조치 상태 확인 화장실 대·소변기 퇴수 조치 상태 확인 각 배관 트랩, 스트레이너 퇴수 조치 상태 확인
<옥외 음수대 퇴수조치 완료>		<실내 음수대 퇴수조치 완료>

4. 기타 관리 사항

관리사항	화장실, 물탱크실, 급식실 동파방지 대책 강구 상수도 계량기 동결심도(1.2m) 이상 시 보온대책 강구 상수도 계량기 물고임 방지 대책 강구
<상수도 계량기 물고임 발생>		<상수도 계량기 물고임 발생>
<물탱크실 동파방지 방열기 설치>		<화장실 동파방지 방열기 설치>
<급식실 수도꼭지 물흘림 실시>		<화장실 수도꼭지 물흘림 실시>